# Audyt architektoniczny oraz informacyjno-komunikacyjny.

**Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wileńska 7, 47-400 Racibórz**

Opracował: Marek Okrent

Spis treści

[Audyt architektoniczny oraz informacyjno-komunikacyjny. 1](#_Toc193350195)

[Parking 4](#_Toc193350196)

[Dojście do budynku 6](#_Toc193350197)

[Chodnik 8](#_Toc193350198)

[Ogrodzenie 9](#_Toc193350199)

[Wejście do budynku 10](#_Toc193350200)

[Schody przy wejściu 14](#_Toc193350201)

[Informacja i komunikacja 17](#_Toc193350202)

[Bezpieczeństwo 23](#_Toc193350203)

[Komunikacja pozioma 26](#_Toc193350204)

[Drzwi 30](#_Toc193350205)

[Komunikacja pionowa 33](#_Toc193350206)

[Pomieszczenia biurowe 41](#_Toc193350207)

[Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 43](#_Toc193350208)

[Rysunki z dostosowaniem toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 43](#_Toc193350209)

[Gniazda, łączniki, … 53](#_Toc193350210)

Minimalne kryteria jakimi należy się posługiwać podczas oceny dostępności: budynku, strony internetowej, strefy informacyjno-komunikacyjnej, zawarte są w art. 6 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

**Art.  6.  [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]**

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w [art. 2 pkt 11](https://sip.lex.pl/#/document/16798906?unitId=art(2)pkt(11)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, 858, 1089 i 1165),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w [art. 3 pkt 5](https://sip.lex.pl/#/document/17736247?unitId=art(3)pkt(5)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

|  | **Parking** |  |  | **Zalecenia i wnioski** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (ilość) |  |  | 1 miejsca parkingowe. |
| 2 | Usytuowanie miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być umieszczone blisko dostępnego wejścia do budynku. |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Czy stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są połączone z najbliższym chodnikiem? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 4 | Czy stosowana jest na miejscu parkingowym nawierzchnia utwardzona, równa o prawidłowym spadku? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 5 | Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością należy oznakować na jeden z dwóch sposobów: • znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem P-24 oraz znakiem pionowym D-18 z tabliczką T-29; • znakiem poziomym P-20 uzupełnionym znakiem P-24 oraz znakiem pionowym D-18a z tabliczką T-2971. |  |  | Kryterium zostało spełnione. |

## Parking

Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się naprzeciw wejścia do budynku. Należy obniżyć krawężnik przy miejscu postojowym oraz przy wejściu na chodnik obok furtki (nachylenie rampy krawężnikowej nie większe niż 5%).

| 6 | Minimalna liczba miejsc parkingowych. | Ogólna liczba stanowisk. | Liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. | Liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością jest niewystarczająca w stosunku do ogólnej ilości miejsc parkingowych. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 – 5 | 1 |  |
|  |  | 16 – 40 | 2 |  |
|  |  | 41 – 100 | 3 |  |
|  |  | powyżej 100 | 4% ogólnej liczby stanowisk |  |
| 7 | Minimalne wymiary przystosowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. | Szerokość | Długość |  |
|  | Miejsce usytuowane wzdłuż jezdni | 3,6 m | 6 m |  |
|  | Miejsce usytuowane wzdłuż jezdni, z zapewnieniem możliwości korzystania z przyległego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego | 2,3 m | 6 m |  |
|  | Miejsce usytuowane prostopadle do jezdni. | 3,6 m | 5 m | Wymiary miejsca parkingowego: 3,7 m x 4,77 m. |
|  | Miejsce usytuowane pod kątem. | 4,2 m | 5 m |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Dojście do budynku

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Równolegle, linia

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

*Rysunek 1 Przejście dla pieszych[[1]](#footnote-1)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Przejście dla pieszych** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
|  | Czy przejście jest bezpieczne? | Przejście dla pieszych jest prawidłowo oznakowane. Na chodniku przy przejściu nie wprowadzono pola uwagi. Krawężnik należy obniżyć do poziomu jezdni.  Techniki poprawiające bezpieczeństwo na przejściu:   * sygnalizacja świetlna (montaż sygnalizacji jest uwarunkowany natężeniem ruchu i rodzajem drogi), * wzniesienia (tylko na lokalnych ulicach tam, gdzie nie występuje wzmożony ruch miejski), * azyle drogowe – sztuczne wyspy, * przejście z wysuniętą platformą, * odgięcie toru jazdy. |
|  |  |  |


## Chodnik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dojście do budynku** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Dojście do budynku powinno mieć szerokość minimum 1,8 m. | Szerokość chodnika: 1,9 m. |
| 2 | Czy dojście jest dostosowane do osób z ograniczoną mobilnością i percepcją? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 3 | Czy w miejscach różnicy poziomów chodnika wykonano rampy? | Kryterium nie zostało spełnione. Na poziomie furtki (wejście prowadzące do windy) należy wykonać odpowiednią rampę krawężnikową. |
| 4 | Czy powierzchnia chodnika wykonana jest z równego materiału zapewniającego odpowiednie właściwości antypoślizgowe? | Kryterium zostało spełnione. |
| 5 | Czy chodnik został odpowiednio oświetlony? | Bez uwag. |

## Ogrodzenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ogrodzenie** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Na wysokości poniżej 1,8 m nie mogą znajdować się ostro zakończone elementy ogrodzenia | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Minimalne wymiary: a) bramy 2,4 m b) furtki 0,9 m | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Czy furtkę wyposażono w klamkę, zainstalowaną na wysokości od 0,8 m do 1,2 m? | Kryterium zostało spełnione. |
| 4 | Czy w furtce zainstalowano domofon oraz elektrycznie sterowany rygiel? | Kryterium nie zostało spełnione. Na furtce należy zamontować domofon oraz elektrycznie sterowany rygiel. Dodatkowo na furtce powinna znajdować się informacja dotycząca windy. Winda jest obsługiwana przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego. |
| 5 | Czy klawiatura domofonu jest umieszczona na wysokości do 1,1 m. | Nie dotyczy. |

## Wejście do budynku



Rysunek Wejście do budynku [[2]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wejście do budynku** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Co najmniej jedno wejście zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. | Podnośnik umożliwia osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego dostęp do pomieszczeń użytkowych urzędu, w tym do Sali Ślubów. |
| 2 | Czy oznakowano wejście dostępne, a w przypadku innych wejść (niedostępnych) zainstalowano znaki ze strzałką do wejścia dostępnego? | Należy oznaczyć wejście dostępne znakiem:    Przy wejściu, do budynku zainstalowano znacznik TOTUPOINT. |
| 3 | Czy wejście jest wskazane przez system oznaczeń fakturowych? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 4 | Czy wejście jest zadaszone? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 5 | Drzwi powinny mieć minimalne wymiary: szerokość 0,9 m, wysokość 2 m. | Wymiary wejścia: 1 m x 2 m. |
| 6 | Próg drzwi wejściowych nie może być wyższy niż 2 cm. | Wysokość progu: 2 cm. |
| 7 | Czy przed i za drzwiami nie ma stopni, a jeśli są, to czy można je ominąć z wykorzystaniem pochylni lub środków technicznych (winda/platforma/ podnośnik)? | Przed i za wejściem są schody. Schody można ominąć tylko za pomocą podnośnika. |
| 8 | Czy przy wejściu została zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa? | Kryterium zostało spełnione (podnośnik). |
| 9 | Czy wejście jest dobrze widoczne i czytelne na tle fasady? | Kryterium zostało spełnione. |
| 10 | Czy budynek jest wyraźnie oznakowany? | Kryterium zostało spełnione. |
| 11 | Czy przedsionek jest oświetlony (zniwelowanie kontrastu)? | Kryterium zostało spełnione. |
| 12 | W szerokości drzwi wejściowych nie powinny znajdować się dodatkowe elementy przysłaniające. | Kryterium zostało spełnione. |
| 13 | Czy drzwi nie wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia? | W drzwiach zainstalowano domykacz. |
| 14 | Czy przy drzwiach zainstalowano dzwonek na wysokości: 1,1 m. | Przy wejściu głównym zainstalowano dzwonek na wysokości: 1,17 m |
| 15 | Jeśli przy drzwiach jest domofon, to czy umożliwia on rozmowę wideo? | Domofon umożliwia wyłącznie połączenia głosowe. Wysokość instalacji: 1,34 m. |
| 16 | Czy przyciski domofonu są oznaczone w sposób umożliwiający rozpoznawanie dotykiem? | Domofon należy opisać przy pomocy znaków Braille’a. |
| 17 | Czy zapewniono wejście osobie z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. | Wejście główne nie posiada odpowiedniego oznakowania.    Wejście do budynku jest możliwe tylko z psem, który zostały przeszkolony i ma dedykowane oznakowanie i uprząż. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lada/biurko przy wejściu głównym** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
|  | Wokół biurka lub lady należy zapewnić przestrzeń o wymiarach 1,5 m na 1,5 m. | Kryterium zostało spełnione. |
|  | Lada/ biurko na odcinku min. 0,9 m powinna być umieszczona na wysokości od 0,7 m do 0,9 m. W miejscu, gdzie wypełniane są dokumenty musi być zapewniona przestrzeń pod blatem na głębokość min. 0,6 m. | Wysokość blatu: 1,15 m  Wysokość blatu dostosowanego do osób poruszających się na wózku: 0,75 m.  Szerokość blatu: 0,88 m. |

## Schody przy wejściu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schody przy wejściu** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | Czy schody są proste i mają taki sam kształt? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 2 | Czy powierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Minimalna szerokość użytkowa biegu: 0,6 m na każde 100 osób znajdujące się na kondygnacji, niemniej jednak niż 1,2 m w budynkach użyteczności publicznej. Dla biegów schodów szerszych niż 4 m, należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią. |  | Szerokość biegu schodów: 2,1 m. |
| 4 | Minimalna szerokość użytkowa spocznika 1,5 m, w przypadku przedszkoli i żłobków 1,3 m. |  | Wymiary spocznika (za drzwiami): 1,1 m x 2,4 m. |
| 5 | Głębokość stopni: 0,35 m – schody przy wejściach do budynku |  | Głębokość stopnia: 0,37 m. |
| 6 | Maksymalna wysokość stopni: 0,175 m w budynkach użyteczności publicznej, 0,15 m w budynkach opieki zdrowotnej, przedszkolach i żłobkach. |  | Wysokość stopnia: 0,155 m. |
| 7 | Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10. |  | W jednym biegu znajdują się 3 stopnie. |
| 8 | Czy schody do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m zostały wyposażone w balustradę? |  | Nie dotyczy. Różnica wysokości między ziemią a spocznikiem: 0,45 m. |
| 9 | Czy poręcze są po obu stronach biegu schodowego? |  | Kryterium nie zostało spełnione. Poręcz została zainstalowana tylko z prawej strony. |
| 10 | Czy po stronie zewnętrznej na początku biegu i na końcu przedłużono poręcz o 0,3 m poza bieg schodów? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 11 | Czy poręcz została zainstalowana na wysokości między 60-75 cm lub 110 cm? |  | Pochwyt zainstalowany na wysokości: 1,15 m. |
| 12 | Czy kształt pochwytu zapewnia dobry chwyt? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 13 | Czy część pochwytna poręczy ma szerokość od 3,5 cm do 4,5 cm? |  | Średnica pochwytu: 4,1 cm. |
|  | Odstęp poręczy od ściany wynosi min. 5 cm. |  | Odstęp poręczy od ściany: 7,5 cm. |
| 14 | Czy stopnie oznaczono wizualnie? | Pierwszy i ostatni stopień na stopnicy i podstopnicy musi zostać oznaczony kontrastowym w stosunku do powierzchni schodów pasem (na całej szerokości stopnia). Pas powinien być szeroki na min. 5 cm.  Obecnie istnieje kilka technik oznaczania stopni schodów:   * oklejanie taśmą schodów, * naklejanie elementów gumowych lub z żywicy, * aplikowanie na schody chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej, * frezowanie w stopniach odpowiednich rowków umożliwiających montaż listew lub zalanie ich żywicą. | Kryterium nie zostało spełnione. Nie wykonano oznaczeń stopnicy i podstopnicy. |
|  | Czy wejście/wyjście na bieg schodów oznaczono przez zmianę faktury, koloru lub odcienia? | W miejscach o wysokim natężeniu ruchu należy zastosować pas dotykowy (FON) o szerokości 40-60 cm położony w odległości 50 cm od krawędzi stopnia. | Kryterium nie zostało spełnione. |

## Informacja i komunikacja



Rysunek Drzwi do biura[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Informacja, nawigacja i komunikacja** |  | | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  | |  |
| 1 | Czy w budynku wprowadzono jednolity system tablic informacyjnych? | Informacja musi być przekazywana na dwa sposoby wizualny i dotykowy lub głosowy (wymóg ustawowy).  W przypadku informacji wizualnej musi być dobrany odpowiedni krój i wielkość czcionki. Wysokość, na której będzie umieszczona tablica, musi pozwolić, na odczytanie informacji przez: osobę o niskim wzroście, osobę poruszającą się na wózku. Kolor czcionki musi być kontrastowy w stosunku do tła.  Na mapie tyflograficznej informacja prezentowana jest za pomocą wypukłych elementów. Osoba niewidoma lub słabowidząca posługuje się zmysłem dotyku podczas odczytu mapy.  Tabliczka przy drzwiowa poza opisem funkcji pomieszczenia może zawierać: literę oznaczającą segment budynku, cyfrę oznaczającą piętro oraz numeru pomieszczenia.  System oznaczania musi być zrozumiały i jednolity w całym budynku. | | Przy drzwiach umieszczono informację o przeznaczeniu pomieszczenia, ale nie jest ona dostępna dotykowo ani głosowo. Należy zamontować:   * tabliczki z wypukłymi znakami, w tym znakami Braille'a * mapę tyflograficzną przy wejściu do budynku. |
| 2 | Czy w budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń? | W budynku należy wprowadzić system identyfikacji wizualnej oraz system odnajdywania drogi. Oznaczyć należy nie tylko same pomieszczenia, ale również kierunki komunikacji, segmenty budynku, piętra, itd.  Elementy systemu odnajdywania drogi:   1. Oznakowanie naścienne (tablice informacyjne, mapy, oznakowanie skrzydeł lub segmentów budynku, oznakowanie pięter, tabliczki przy drzwiowe, tabliczki ze znakami Braille’a, oznaczenia numeru pomieszczenia). 2. Oznakowanie wiszące (tablice wiszące ze strzałkami kierunkowymi). 3. Oznakowania stojące (mapy tyflograficzne, mapy w kształcie totemu). 4. Oznakowanie elektroniczne (monitory, systemy dla osób niewidzących - TOTUPOINT, Your Way).   Przykłady systemu odnajdywania drogi:   * [Jaskółka – wayfinding](https://spacewizard.pl/jaskolka/) * [Wayfinding&Signage](https://spacewizard.pl/wayfindingsignage/) * [Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego](https://studioblank.pl/pl/portfolio_page/wydzial-fizyki-uniwersytetu-warszawskiego/) * [Chill Inn – akademik w Łodzi](https://studioblank.pl/pl/portfolio_page/chill-inn-akademik-w-lodzi/) | | W budynku należy stworzyć system odnajdywania drogi.  System odnajdywania drogi musi uwzględniać potrzeby osób słabowidzących i niewidzących. |
| 3 | Czy na każdym poziomie umieszczono informację o numerze piętra? |  | | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 4 | Czy dostępne są oznaczenia symboliczne, np. odpowiednie i zrozumiałe piktogramy? |  | | Piktogramy umieszczono wyłącznie na drzwiach toalety. |
| 5 | Czy w budynku zapewniono dostęp do informacji zapisanej znakami Braille’a? | Tabliczki informacyjne zainstalowane przy drzwiach muszą zawierać: opisy wykonane znakami Braille’a oraz minimum wypukły numer pomieszczenia (nie wszystkie osoby niewidome posługują się znakami Braille’a). Opis funkcji pomieszczenia i opis wykonany znakami Braille’a wraz z numerem pomieszczenia nie muszą znajdować się na jednej tabliczce.  Oznakowanie wypukłe powinno zostać zainstalowane:   1. Obok domofonu, przycisków przywoławczych lub alarmowych. 2. Na tabliczce obok wejścia do: sekretariatu, toalety, pomieszczenia pedagoga, pomieszczenia pielęgniarki, stołówki, pok. intendentki, biblioteki, sali korekcyjnej, sali sportowej, świetlicy, szatni. 3. Na poręczach schodów. 4. Na tabliczkach przy drzwiowych na tzw. kondygnacji dostępnej. | | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 6 | Czy na poręczach umieszczono nakładki z wypukłymi znakami Braille’a? |  | | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 7 | Czy są dostępne nagrania z informacją o lokalizacji lub kierunku poruszania się? | Komunikaty głosowe mogą być stosowane zamiennie z oznaczeniami wypukłymi. | | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 8 | Czy na posadzce zainstalowano system oznaczeń fakturowych? |  | | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 9 | Czy wielkość czcionki została dobrana odpowiednio do odległości z jakiej będzie odczytywana informacja? |  | | Kryterium zostało spełnione. |
| 10 | Czy jest dostęp do tłumacza języka migowego? |  | | Sposób komunikowania się z osobą niesłyszącą opisano na stronie internetowej www.raciborz.pl.  Część pracowników urzędu uczestniczy w kursach języka migowego. |
|  | **Tabliczki informacyjne przy drzwiowe** |  | **Zalecenia i wnioski** | |
|  |  |  |  | |
| 1 | Czy zainstalowano tabliczkę informacyjną z opisem funkcji pomieszczenia? |  | Na drzwiach zaczepiono informację na temat funkcji pomieszczenia. | |
| 2 | Czy tabliczka jest wykonana w wysokim kontraście? |  | Informacja jest skontrastowana. | |
| 3 | Czy zastosowano odpowiedni wymiar i krój czcionki do opisu? |  | Kryterium zostało spełnione. | |
| 4 | Czy podstawowe informacje o funkcjonalności pomieszczeń zostały przedstawione za pomocą znaków dotykowych? |  | Kryterium nie zostało spełnione. | |
| 5 | Czy tabliczka przy drzwiowa ze znakami Braille’a znajduje się na wysokości min. 1,2 -1,6 m w odległości od 0,05 - 0,1 m od ościeżnicy? |  | Kryterium nie zostało spełnione. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pętla indukcyjna** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
|  | Czy sekretariat został wyposażony w pętle indukcyjną? |  | Pętlę indukcyjną zainstalowano w pomieszczeniu w pobliżu wejścia głównego. |
|  |  |  |  |
|  | **Powiększalniki, lupy** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
|  | Czy pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w lupy, powiększalniki lub urządzenia do OCR? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bezpieczeństwo i ewakuacja** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | Czy zapewniono możliwość ewakuacji osobom z szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób? | Do ewakuacji służą poziome drogi ewakuacji oraz klatki schodowe. Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy pomocy wózków, przenosić na rękach. | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Czy w budynku są dostępne krzesła ewakuacyjne? | Zastosowanie krzeseł podczas ewakuacji ma duży wpływ na czas, w jakim osoba, która ma problem z przemieszczaniem się może opuścić zagrożoną strefę. Krzesło ewakuacyjne obsługuje tylko jedna osoba (nie wymaga ono użycia dużej siły). | W budynku na pierwszym piętrze zamontowano krzesło ewakuacyjne. |
| 3 | Czy wprowadzono świetlny i dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? | Sygnalizowanie o zagrożeniu powinno odbywać się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 4 | Czy zastosowano dźwiękową informację o kierunkach ewakuacji? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 5 | Czy zastosowano dotykową informację o kierunkach ewakuacji? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 6 | Czy zainstalowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 7 | Czy wewnątrz budynku zostały zainstalowane plany ewakuacyjne? |  | Kryterium zostało spełnione. |

## Bezpieczeństwo

Tabela poniżej nie przedstawia stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, lecz wskazuje na potrzeby związane z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Czy zastosowano znaki ewakuacyjne zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012? | Nowe oznaczenia przeciwpożarowe i ewakuacyjne należy wykonywać zgodnie z podaną normą. | Nowe oznaczenia należy stosować według obowiązującej normy. Nie ma obowiązku demontowania starszych oznaczeń. |
| 9 | Czy urządzenia przeciwpożarowe zostały oznaczone kontrastowym kolorem i zabezpieczone? | Hydranty wewnętrzne muszą być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.  Kontrola obejmuje sprawdzenie ciśnienia wody, stanu technicznego węża, zaworów oraz ogólnej funkcjonalności hydrantu.  Wyniki weryfikacji powinny być udokumentowane i przechowywane. | W budynku dostępne są wyłącznie gaśnice. |
| 10 | Czy opracowano i przetestowano procedury ewakuacyjne dotyczące osób z niepełnosprawnościami | W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy uwzględnić ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. | Zweryfikować. |
| 11 | Czy zainstalowano interkom pożarowy w windzie? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 12 | Czy ościeżnice drzwi ewakuacyjnych zostały oznaczone kolorem kontrastowym? | Oznaczyć na drogach ewakuacji ościeżnice kolorem kontrastowym. | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 13 | **Czynności zabronione w zakresie ochrony pożarowej to m.in.:**   1. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych uniemożliwiających ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru. 2. Blokowanie drzwi w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie. 3. Zastawianie drogi ewakuacyjnej elementami wyposażenia. |  | Kryterium zostało spełnione. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bezpieczeństwo** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | W pomieszczeniach, gdzie mogą przebywać dzieci lub osoby niepełnosprawne (szczególne osoby niewidome), na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elementami grzejnika. |  | Bez uwag. |
| 2 | Należy zwrócić uwagę na właściwości akustyczne przestrzeni. • Tłumienie hałasu. • Niwelowanie odgłosów urządzeń. |  | Bez uwag. |
|  |  |  |  |

## Komunikacja pozioma

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie


Rysunek Korytarz. [[4]](#footnote-4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Czy wszystkie pomieszczenia na danej kondygnacji są dostępne z pominięciem pomieszczeń technicznych? | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Szerokość głównych ciągów komunikacyjnych, gdzie ruch występuje w obu kierunkach (stały), nie powinna być mniejsza niż 1,8 m. | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Szerokość głównych ciągów komunikacyjnych, gdzie ruch występuje w obu kierunkach (częsty), nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. | Kryterium zostało spełnione. |
| 4 | Ciągi komunikacyjne, gdzie występuje sporadyczny ruch dwukierunkowy nie powinny być węższe od 1,2 m z zastrzeżeniem, że mogą występować lokalne przewężenia na odcinku 1,5 m o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. | Kryterium zostało spełnione. |
| 5 | Czy ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym? | Kryterium zostało spełnione. |
| 6 | Czy elementy, przeszkody pojawiające się w strefie ruchu zostały zabezpieczone? | Kryterium zostało spełnione. |
| 7 | Czy elementy wyposażenia są poza strefą ruchu? | Kryterium zostało spełnione. |
| 8 | Czy wyposażenie korytarzy w tym: ławki, stoliki, krzesła, kosze na śmieci, witryny, gabloty informacyjno-ogłoszeniowe, tablice informacyjne, zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. | Kryterium zostało spełnione |
| 9 | Elementy wiszące których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m nie mogą wystawać ponad 0,1 m od ściany, z wyjątkiem sytuacji, gdy: - zasygnalizujemy odpowiednio przeszkodę, - element zostanie umieszczony we wnęce, - dolna krawędź elementu znajduje się nie wyżej niż 30 cm od posadzki. | Nie dotyczy. |
| 10 | Elementy na słupkach lub podporach nie mogą wystawać więcej niż 0,3 m poza obrys słupka lub podpory, za wyjątkiem sytuacji, gdy: - zasygnalizujemy odpowiednio przeszkodę, element zostanie umieszczony we wnęce. | Nie dotyczy. |
| 11 | Czy rampy są możliwe do „zauważenia” przy pomocy białej laski? | Nie dotyczy. |
| 12 | Obniżenie wysokości sufitu poniżej 2,2 m powinno być zasygnalizowane progiem ostrzegawczym lub poręczą. | Nie dotyczy. |
| 13 | Ciągi komunikacyjne o znacznej długości wymagają, nie rzadziej niż co 30 m, miejsc do odpoczynku (ławki, krzesła). | Na korytarzu ustawiono krzesła. |
| 14 | Spadki powierzchni poprzeczne nie powinny być większe niż 2% | Kryterium zostało spełnione. |
| 15 | Czy na jednej kondygnacji występują zmiany poziomów? Nie należy stosować zmiany poziomu w postaci pojedynczego lub podwójnego stopnia. Zmiana poziomu musi następować łagodnie według znormalizowanego stopnia nachylenia. | Nie występują zmiany poziomów w obrębie jednej kondygnacji. |
| 16 | Czy posadzka jest równa? | Kryterium zostało spełnione. |
| 17 | Czy materiał z jakiego wykonana jest posadzka jest matowy (nie jest połyskliwy)? | Kryterium zostało spełnione. |
| 18 | Czy materiał z jakiego wykonana jest posadzka zapewnia odpowiednią przyczepność? | Kryterium zostało spełnione. |
| 19 | Czy posadzka i ściana ze sobą kontrastują? | Kryterium nie zostało spełnione. |
|  |  |  |
|  | **Dywany i wykładziny** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Dywany i wykładziny powinny być przymocowane do podłoża | W pomieszczeniach, w których są dywany, przylegają one równomiernie do posadzki. |
| 2 | Brzeg dywanu lub wykładziny musi być zabezpieczony przed podwijaniem się i możliwością potknięcia się. | Wykładziny zostały przyklejone. Wykładziny nie odstają od podłoża. |
|  |  |  |
|  | **Oświetlenie** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Oświetlenie musi być równomierne. | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Źródło światła nie może oślepiać. | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Światło o odpowiednim natężeniu. | Zapewniono odpowiednie natężenie światła oraz stosunek światła naturalnego do sztucznego wewnątrz pomieszczeń. |

## Drzwi


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Drzwi** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | Drzwi z wyjątkiem pomieszczeń technicznych powinny mieć minimalne wymiary: szerokość 0,9 m, wysokość 2 m. | Wszystkie remonty i inwestycje budowlane muszą być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości  na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy. | Kryterium zostało spełnione z wyjątkiem pomieszczenia kuchni. |
| 2 | Progi drzwi wewnętrznych powinny być zniwelowane z podłogą. | W pomieszczeniach użytkowych z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i gospodarczych drzwi nie powinny mieć progów.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  W wejściu nie jest dozwolona nagła zmiana poziomu posadzki. Próg poważnie utrudnia przejazd wózkiem lub czasem może go uniemożliwić.  W zależności od różnicy poziomów posadzki można stosować różne rozwiązania np. progi wielopoziomowe, mostki progowe, specjalne płyty kształtowe zaprojektowane do wyrównywania różnic między materiałami podłogowymi o różnej grubości. | Wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku są pozbawione progów. |
| 3 | Wysokość progu wejścia do budynku nie może przekroczyć 0,02 m |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 4 | Czy drzwi są obrotowe lub wahadłowe? |  | Nie dotyczy. |
| 5 | Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń manewrową przed i za drzwiami (poza polem otwierania drzwi). |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 6 | W przypadku drzwi szeregowych długość przedsionka musi wynosić min. 1,5 m plus szerokość drzwi zamykających się do wewnątrz. |  | Nie dotyczy. |
| 7 | Czy drzwi zostały wyposażone w samozamykacz? | Siła potrzebna do otwarcia drzwi nie powinna przekraczać 25 N | Należy wyregulować moment zamykający, aby był możliwie niski. Siła docisku nie może przekroczyć 25 N w przypadku osoby dorosłej.  Zasady tej nie stosuje się w przypadku drzwi przeciwpożarowych (moment zamykający dobierany jest według norm). |
| 8 | Czy zastosowano samozamykacze z obniżoną energią zamykania, z funkcją „swobodnego ramienia” lub zamykacz z blokadą? |  | Źle dobrany domykacz może stanowić poważne ograniczenie dla osób poruszających się na wózku. W przypadku braku możliwości ograniczenia momentu zamykającego i bez funkcji blokady, samozamykacz należy wymienić lub zdemontować. |
| 9 | Jakie okucia drzwi zastosowano? | Zalecane są klamki w kształcie litery „L” lub „C” o wydłużonym ramieniu. Siła nacisku potrzebna do otwarcia drzwi jest wówczas znacznie mniejsza niż przy standardowej długości klamki. Dostęp do klamki jest również wygodniejszy. Należy unikać klamek (gałek) wymagających ruchu obrotowego nadgarstka. | Klamki mają kształt litery L. Nie zastosowano klamek o wydłużonym ramieniu. |
| 10 | W przypadku zastosowania drzwi obrotowych lub wahadłowych należy przy nich zainstalować drzwi rozwierane lub rozsuwane odpowiednie dla osoby poruszającej się na wózku. |  | Nie dotyczy. |
| 11 | Czy drzwi całkowicie przeszklone są oznaczone pasami kontrastującymi? | Minimum 2 poziome pasy, o szerokości min. 7,5 cm, umieszczone na wysokości 90–100 cm oraz 130–140 cm (zamiast jednego lub dwóch pasów mogą być wykonane poziome szprosy) | Kryterium zostało spełnione. |
| 12 | Czy klamkę, zamek do drzwi zaprojektowano na wysokości od 0,8 m do 1,2 m? |  | Klamka w drzwiach w audytowanym pomieszczeniu zamontowana na wysokości 1,09 m. |
| 13 | Czy drzwi kontrastują pomiędzy kolorem ściany oraz posadzki (min. 30% LRV)? |  | Kryterium zostało spełnione. |

## Komunikacja pionowa



Rysunek Schody wewnętrzne. [[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schody** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | Czy schody są proste i mają taki sam kształt? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Czy stopnie zostały wyprofilowane? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 3 | Czy powierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się? |  | Na stopnice zostały naklejone antypoślizgowe taśmy. |
| 4 | Minimalna szerokość użytkowa biegu: 0,6 m na każde 100 osób znajdujące się na kondygnacji, niemniej jednak niż 1,2 m w budynkach użyteczności publicznej, 1,4 m w budynkach opieki zdrowotnej oraz 0,8 m w przypadków schodów do pomieszczeń technicznych. |  | Szerokość biegu: 1,2 m. |
| 5 | Minimalna szerokość użytkowa spocznika 1,5 m, w przypadku przedszkoli i żłobków 1,3 m. |  | Wymiary spocznika: 3,4 m x 1,9 m (przewężenie do 1,3 m). |
| 6 | Głębokość stopni: 0,35 m – schody przy wejściach do budynku |  | Głębokość stopni: 0,27 m. |
| 7 | Maksymalna wysokość stopni: 0,175 m w budynkach użyteczności publicznej, 0,15 m w budynkach opieki zdrowotnej, przedszkolach i żłobkach. |  | Wysokość stopni: 0,175 m. |
| 8 | Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż: 1)14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej; 2)17 stopni - w innych budynkach. |  | Ilość stopni w jednym biegu: 16. |
| 9 | Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10. |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 10 | Czy schody do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m zostały wyposażone w balustradę? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 11 | Czy poręcze są po obu stronach biegu schodowego? |  | Kryterium nie zostało spełnione. Poręcz zainstalowana po stronie zewnętrznej. |
| 12 | Czy poręcz jest ciągła na całej długości biegu schodów, a po stronie wewnętrznej również na spocznikach? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 13 | Czy po stronie zewnętrznej na początku biegu i na końcu przedłużono poręcz o 0,3 m poza bieg schodów? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 14 | Czy poręcz została zainstalowana na wysokości między 60-75 cm lub 110 cm? |  | Kryterium zostało spełnione. Wysokość instalacji poręczy: 1,1 m. |
| 15 | Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą | Wysokość balustrady 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawężnikiem o wysokości co najmniej 0,15 m | Kryterium zostało spełnione. Wysokość barierki: 1,1 m. |
| 16 | Dla biegów schodów szerszych niż 4 m czy zastosowano poręcz pośrednią? |  | Nie dotyczy. |
| 17 | Czy kształt pochwytu zapewnia dobry chwyt? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 18 | Czy część pochwytna poręczy ma szerokość od 3,5 cm do 4,5 cm ? |  | Kryterium zostało spełnione. Szerokość pochwytu 4,7 cm. |
| 19 | Odstęp poręczy od ściany wynosi min. 5 cm. |  | Kryterium zostało spełnione. Odstęp ściany od pochwytu: 5 cm. |
| 20 | Czy stopnie oznaczono wizualnie? | Pierwszy i ostatni stopień na stopnicy i podstopnicy musi zostać oznaczony kontrastowym w stosunku do powierzchni schodów pasem (na całej szerokości stopnia). Pas powinien być szeroki na 4 cm do 5 cm. | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 21 | Czy jest czytelna informacja na dojściu i we wnętrzu klatki schodowej, z numeracją poszczególnych pięter? |  | Kryterium nie zostało spełnione. Brakuje informacji przy dojściu do klatki schodowej. |
| 22 | Czy wejście/wyjście na bieg schodów oznaczono przez zmianę faktury, koloru lub odcienia? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 23 | Czy są oznaczenia pięter na poręczach (w alfabecie Braille’a)? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 24 | Czy oznaczenia pięter i informacje są dobrze widoczne i skontrastowane? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 25 | Czy schody w budynku można ominąć windą/platformą/ podnośnikiem? |  | Kryterium zostało spełnione. |
|  |  |  |  |



[Winda[[6]](#footnote-6)](http://pzn.opole.pl/projekty-formy-wsparcia/bariery-architektoniczne/przyklady-dobrych-rozwiazan/09-winda/)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Dźwig osobowy** |  |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Czy budynek posiada dźwig osobowy? |  |  | Zainstalowano zewnętrzny podnosnik. |
| 2 | Czy dźwig osobowy można samodzielnie uruchomić, jeżeli nie to czy zainstalowano przycisk przywoławczy? |  |  | Podnośnik nie można samodzielnie uruchomić. |
| 3 | Czy oznaczono wejścia do dźwigu osobowego? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 4 | Czy drzwi do windy kontrastują z ścianą, na której się znajdują? |  |  | Drzwi i ściana nie kontrastują ze sobą. |
| 5 | Czy powierzchnia podłogi windy jest antypoślizgowa? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 6 | Czy ściany windy i podłoga są połyskliwe? |  |  | Część obudowy kabiny jest przeszklona. |
| 7 | Czy została zainstalowana informacja kierunkowa do dźwigu? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 8 | Czy do dźwigu osobowego jest dostęp z poziomu terenu? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 9 | Czy dźwig osobowy zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 10 | Czy przed dźwigiem osobowym została zapewniona odpowiednia przestrzeń? |  |  | Kryterium zostało spełnione. Szerokość korytarza: 2 m. |
| 11 | Czy wejście do kabiny ma min. 0.9 m szerokości? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 12 | Czy zewnętrzny panel sterujący do dźwigu osobowego umieszczono na wysokości od 0,8 m do 1,2 m ? |  |  | Kryterium zostało spełnione. Rząd przycisków sterujących zainstalowano na wysokości: 0,8 m |
| 13 | Czy panel zewnętrzny informuje wizualnie i dźwiękowo o przyjeździe dźwigu osobowego, w jakim kierunku poruszą się kabina? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 14 | Czy panel zewnętrzny informuje wizualnie i dźwiękowo o kierunku ruchu kabiny? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. Wyłącznie informacja wizualna. |
| 15 | Czy przyciski do dźwigu osobowego mają odpowiednie oznaczenia w postaci wypukłych cyfr i odpowiednich znaków w języku Braille’a ? | Nie powinno stosować się przycisków dotykowych. |  | Kryterium nie zostało spełnione. Oznakowano przyciski wypukłymi cyframi. |
| 16 | Czy przyciski są skontrastowane? |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 17 | Czy przycisk kondygnacji „zero” został dodatkowo oznaczony dotykowo? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 18 | Czy przycisk dźwigu osobowego podświetla się po aktywacji? |  |  | Kryterium zostało spełnione |
| 19 | Czy w dźwigu osobowym zainstalowano informacje dźwiękową i wizualną dotyczącą kondygnacji, na której zatrzymała się dźwig osobowy (potwierdzenie zatrzymania)? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 20 | Czy w dźwigu osobowym zainstalowano informacje dźwiękową i wizualną dotyczącą kierunku ruchu kabiny? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 21 | Czy drzwi dźwigu osobowego otwierają się i zamykają automatycznie? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 22 | Czy drzwi mają system przerywający zamykanie? | Drzwi powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed zgnieceniem lub uderzeniem. |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 23 | Jakie są wymiary dźwigu osobowego? | Minimalne dopuszczalne wymiary kabiny to 1,1 m szerokości i 1,4 m długości.  Zalecane wymiary kabin: 150 cm x 210 cm dla dźwigów jednostronnie otwieranych oraz 120 cm x 210 cm dla kabin przelotowych. |  | Wymiary kabiny: 1,48 m x 1,1 m. |
| 24 | Czy w kabinie zainstalowano min. 1 poręcz? | Wysokość instalacji poręczy to 0,9 m. |  | Kryterium zostało spełnione. Wysokość instalacji: 0,78 |
| 25 | Czy w kabinie dźwigu poręcz jest oddalona od ściany 35 - 45 mm |  |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 26 | Czy dźwig osobowy wyposażona jest w system łączności umożliwiający rozmowę alarmową z obsługą? |  |  | Kryterium nie zostało spełnione. |

## Pomieszczenia biurowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pomieszczenia biurowe** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Czy sekretariat znajduje się przy głównym ciągu komunikacyjnym, najlepiej w pobliżu wejścia. | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Zapewniono dostępne, bez przeszkód dojście do sekretariatu. | Kryterium zostało spełnione. |
| 3 | Czy została zachowana minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz pomieszczenia. | Wymiary posadzki w audytowanym pomieszczeniu: 2,6 m x 2,8 m. |
| 4 | Została zachowana minimalna przestrzeń manewrowa przed drzwiami (zależna o kierunku otwierania drzwi i kierunku poruszania się osoby na wózku) i za nimi. | Kryterium zostało spełnione. |
| 5 | Czy sekretariat jest wyraźnie oznakowany? | Pomieszczenia biurowe oznakowano graficznie. Przy drzwiach nie zamieszczono tabliczki z elementami wypukłymi w tym ze znakami Braille’a. |
| 6 | Czy dojście do sekretariatu jest oznaczone fakturowymi oznaczeniami nawierzchni? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 7 | Przejście nie jest węższe niż 90-120 cm, (1,5 m jeżeli wymagane jest zawracanie). | Kryterium zostało spełnione. |
| 8 | Czy osoba w sekretariacie jest widoczna (obniżony blat recepcji)? | Kryterium zostało spełnione. |
| 9 | Czy źródło światła znajduje się za osobą w sekretariacie? | Oświetlenie sufitowe. |
| 10 | Czy dostępne są oznaczenia symboliczne? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 11 | Czy w oknach zainstalowano rolety lub żaluzje. | Kryterium zostało spełnione. |
| 12 | Pomiędzy posadzką a ścianą zachowano odpowiedni kontrast barwny. | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 13 | Czy elementy wyposażenia, meble, urządzenia są dobrane w odpowiednim kontraście? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 14 | Czy dostępne są informacje w polskim języku migowym? | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 15 | Czy sekretariat jest wyposażony w pętlę indukcyjną? | Kryterium zostało spełnione. |
| 16 | Została zachowana minimalna przestrzeń manewrowa przed drzwiami (zależna o kierunku otwierania drzwi i kierunku poruszania się osoby na wózku) i za nimi. | Kryterium zostało spełnione. |
| 17 | Minimalne wymiary drzwi: szerokość 0,9 m, wysokość 2 m. | Kryterium zostało spełnione. |
| 18 | Czy wejście jest bez progów. | Kryterium zostało spełnione. |
| 19 | Wysokość instalacji łącznika do światła. | Łącznik światła zainstalowano na wysokości 1,33 m. |
|  |  |  |
|  | **Lada/biurko** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Wokół biurka lub lady należy zapewnić przestrzeń o wymiarach 1,5 m na 1,5 m. | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Lada/ biurko na odcinku min. 0,9 m powinna być umieszczona na wysokości od 0,7 m do 0,9 m. W miejscu, gdzie wypełniane są dokumenty musi być zapewniona przestrzeń pod blatem na głębokość min. 0,6 m. | Stolik o wysokości: 0,7 m. |

## Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

### Rysunki z dostosowaniem toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obraz zawierający tekst, diagram, Plan, mapa


Opis wygenerowany automatycznie[[7]](#footnote-7)

Obraz zawierający tekst, diagram, zrzut ekranu, szkic

Opis wygenerowany automatycznie[[8]](#footnote-8)

[[9]](#footnote-9)

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie[[10]](#footnote-10)[[11]](#footnote-11)

Obraz zawierający krzesło, wózek inwalidzki, tekst, koło

Opis wygenerowany automatycznie[[12]](#footnote-12)

Obraz zawierający szkic, zrzut ekranu, diagram, łazienka

Opis wygenerowany automatycznie[[13]](#footnote-13)

Obraz zawierający Koło do roweru, koło, Pojazd lądowy, pojazd

Opis wygenerowany automatycznie[[14]](#footnote-14)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Łazienka i toaleta** |  | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |  |
| 1 | Czy w budynku znajduje się min. jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do której dojście jest wolne od przeszkód? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 2 | Czy toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku? |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 3 | Czy min. wymiary (0,9 m x 2 m) wejścia zostały zachowane? |  | Kryterium zostało spełnione. Wymiary wejścia: 1 m x 2 m |
| 4 | Czy wejście jest bez progu? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 5 | Czy pomieszczenie jest urządzone w przewidywalny sposób (np. suszarka do rąk znajduje się w pobliżu umywalki)? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 6 | Czy elementy wyposażenia są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiającym samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 7 | Czy zachowany został kontrast posadzki w stosunku do ścian? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 8 | Czy zapewniona jest przestrzeń manewrowa przed i wew. toalety (1,5 x 1,5 m)? | Istnieje kilka wariantów dostosowania wnętrza toalety. Podczas projektowania toalety pod uwagę bierze się sposób przesiadania się z wózka na sedes. Jeżeli przestrzeń na to pozwala, stosuje się wariant z obustronną strefą przesiadania wokół sedesu. Minimalna szerokość toalety przy tej opcji to 2,2 m. W toalecie z jednostronną strefą do przesiadania toaleta ma wymiar od 1,7 m do 1,9 m. Długość toalety powinna mieścić się w przedziale od 2,2 m do 2,3 m. | Wymiary toalety: 1,5 m x 2 m. |
| 9 | Czy ściana w pomieszczeniu jest zmywalna i odporna na działanie wilgoci? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 10 | Czy posadzka jest równa? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 11 | Czy oświetlenie jest równomierne? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 12 | Sposób instalacji miski sedesowej: | 1. odległość pomiędzy najbardziej wysuniętą krawędzią muszli sedesowej a ścianą, przy której został zainstalowany sedes – min 0,7 m, 2. min 0,45 m od ściany do osi symetrii muszli sedesowej, 3. wysokość instalacji miski sedesowej 0,42 m do 0,48 m, 4. z jednej strony miski sedesowej przestrzeń o wymiarach 90x120 cm, 5. przycisk do spłuczki na wysokości od 0,8 m do 1,1 m | Kryterium zostało spełnione. Miska sedesowa zainstalowana na wysokości: 0,41 m. |
| 13 | Czy są uchwyty ułatwiające przesiadania się na miskę sedesową? | 1. wysokość instalacji poręczy przy misce sedesowej: 0,75 m – 0,85 m, 2. długość poręczy uchylnej przy misce sedesowej: 0,75 m – 0,85 m 3. długość poręczy stałej przy misce sedesowej: min. 0,6 m 4. poręcze wystają 15 cm poza miskę sedesową | Zainstalowano jedną poręcz uchylną.  Wysokość instalacji pochwytu: 0,89 m.  Długość poręczy: 0,7 m.  Poręcz kończy się równo z miską sedesową. |
| 14 | Wymiary umywalki | Umywalka ma 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości | Szerokość umywalki: 0,65 m  Głębokość umywalki: 0,54 m |
| 15 | Sposób instalacji umywalki | 1. górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 0,75 – 0,85 m od posadzki, 2. dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 0,6 – 0,7 m od posadzki 3. należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów, półpostumentów i szafek pod nimi | Wysokość instalacji umywalki: 0,85 m. |
| 16 | Poręcze przy umywalce | 1. przy umywalce po obu stronach zamontowane są poręcze o długości 50-70 cm, 2. wysokość montażu poręczy przy umywalce mieści się w przedziale od 0,9 m do 1 m i są w odległości nie mniejszej niż 5 cm od umywalki, | Przy umywalce zainstalowaną jedną poręcz składaną.  Długość poręczy: 0,62 m  Wysokość instalacji poręczy: 0,67 m |
| 17 | Bateria | Baterie przeznaczone do montażu w toaletach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością: sensoryczna lub z przedłużonym ramieniem. | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 18 | Podłączenie ciepłej wody należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nim. |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 19 | Czy zainstalowano: dozownik mydła, podajnik ręczników papierowych, suszarkę? |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 20 | Czy podajniki mydła, suszarki itp. zainstalowano na wysokości 0,8 – 1,1 m? |  | Kryterium zostało spełnione.  Dozownik do mydła zainstalowany na wysokości: 0,95 m.  Wysokość instalacji podajnika na ręczniki: 1 m. |
| 21 | Wysokość instalacji uchwytu na papier toaletowy: 0,6 m – 0,7 m. |  | Kryterium nie zostało spełnione (uchwyt na papier został zainstalowany na wysokości: 0,9 m). |
| 22 | Dolną krawędź lustra należy umieścić na wysokości 0,9-1 m od poziomu posadzki. |  | Dolna krawędź lustra na wysokości: 1,27 m |
| 23 | Lustro powinno mieć możliwość regulacji. |  | Kryterium nie zostało spełnione. |
| 24 | Czy w toalecie znajduje się przycisk alarmowy, dostępny także z wysokości podłogi? |  | Kryterium nie zostało spełnione. Element nieobowiązkowy. |
| 25 | Pomieszczenie oznakowane piktogramem. |  | Kryterium zostało spełnione. |
| 26 | Położenie gniazda, łącznika powinno być odpowiednie dla osoby poruszającej się na wózku, osoby o niskim wzroście.  Wysokość instalacji:  a) gniazda: 0,4 m – 1 m,  b) łącznika/przełącznika: 0,8 m - 1,1 m |  | Łącznik do światła zainstalowany na wysokości: 1,32 m. |

## Gniazda, łączniki, …

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Położenie gniazd, łączników, przycisków** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Położenie gniazda, łącznika powinno być odpowiednie dla osoby poruszającej się na wózku, osoby o niskim wzroście. Wysokość instalacji: a) gniazda: 0,4 m – 1m , b) łącznika/przełącznika: 0,8 m - 1,1 m | Dostosować wysokość instalacji gniazd i łączników. |
| 2 | Odległość od narożnika 0,5 m | Dostosować przy modernizacji instalacji elektrycznej. |
|  |  |  |
|  | **Dzwonek** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Przycisk przywoławczy powinien posiadać dodatkową sygnalizacje świetlną i dźwiękową. | Dostosować przy modernizacji instalacji elektrycznej. |
| 2 | Przy przycisku powinien znajdować się odpowiedni opis lub ikona w zależności od funkcji jaką pełni. | Dostosować przy modernizacji instalacji elektrycznej. |
|  |  |  |
|  | **Urządzenia elektryczne** | **Zalecenia i wnioski** |
|  |  |  |
| 1 | Czy urządzenia są zainstalowane w sposób przewidywalny i ławy w obsłudze? | Bez uwag. |

1. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Grafika pochodzi ze strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski http://pzn.opole.pl/ [↑](#footnote-ref-6)
7. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Przykładowy układ dużej toalety z zapewnioną możliwością przesiadania się z obu stron muszli. [↑](#footnote-ref-7)
8. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Przykładowy układ standardowej toalety z zapewnioną możliwością transferu z jednej strony muszli [↑](#footnote-ref-8)
9. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Przykładowy układ małej toalety. Przestrzeń manewrowa znajduje się częściowo pod umywalką. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie małej umywalki. Taki układ może być projektowany wyłącznie w budynkach istniejących, jeżeli ilość dostępnego miejsca nie pozwala na zaprojektowanie większej toalety. [↑](#footnote-ref-9)
10. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Zasada projektowania poręczy przy muszli ustępowej zależnie od odległości muszli od ściany. [↑](#footnote-ref-10)
11. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Przykłady przyjęcia różnych standardów projektowania stałej poręczy przy muszli ustępowej. [↑](#footnote-ref-11)
12. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Parametry umywalki. [↑](#footnote-ref-12)
13. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Rozmieszczenie poręczy przy umywalce. [↑](#footnote-ref-13)
14. „**Włącznik – projektowanie bez barier”** Kamil Kowalski Dwa rodzaje luster. Po lewej lustro stałe. Po prawej uchylne. [↑](#footnote-ref-14)