**Załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

*„Adaptacja poddasza na pomieszczenia klasowe w budynku szkolnym przy ul. Makuszyńskiego 1 w Raciborzu”.*

Roboty będą polegały na zaadaptowaniu pomieszczenia poddasza o pow. ok.84 m2 na salę lekcyjną.

W ramach adaptacji należy wykonać:

1. Ocieplenie pomieszczenia pod połacią dachową wełna mineralną o grubości 25 cm (w dwóch warstwach o gr 10 i 15 cm.)
2. Paroizolację i izolacje paroszczelną.
3. Obłożyć połać płytami gipsowo kartonowymi ogniochronnymi gr. 12 mm, na ruszcie stalowym.
4. Ścianki kolankowe z płyty gipsowo-kartonowej gr 12 mm na ruszcie stalowym.
5. Podłogę z płyt osb przykręconych do istniejącej podłogi drewnianej, oraz przyklejenie wykładziny obiektowej homogenicznej.
6. Instalację elektryczną z wykorzystania istniejącego przewodu w pomieszczeniu i rozprowadzenie jej do wyłącznika podwójnego i 12 opraw oświetleniowych ledowych prostokątnych o mocy 35 W (oprawy spełniające standard zastosowania w pomieszczeniach klasowych - min 300 luxów).
7. Instalację centralnego ogrzewania sali z doprowadzeniem pionów z pomieszczenia na niższej kondygnacji (ilość grzejników -3 szt o mocy 2500W), wyposażonych w zawory z głowicami termostatycznymi, zawory odcinające, oraz odpowietrzniki na pionach.

Roboty będą prowadzone w trakcie roku szkolnego w czynnym budynku szkoły.